**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРА-ГУБА**

**КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2015 с.Ура-Губа № 45

**Об утверждении документации для проведения открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), решением Совета Депутатов сельского поселения Ура-Губа Кольского Района Мурманской области от 25.12.2014 № 7/3 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Ура-Губа Кольского района Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями).

**постановляет:**

1.Утвердить документацию для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения водозаборного сооружения (насосная 1-го подъема –Насосная 2-го подъема – Хлораторная) с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области.

2. Утвердить документацию для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку и установку дизельного генератора (аварийного источника электропитания) на водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема с. Ура-Губа Кольского района Мурманской области.

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ура-Губа

Кольского района Мурманской области Ю.Е. Альшевская

**Утверждаю:**

**Глава сельского поселения Ура-Губа**

**Кольского района Мурманской области**

«**\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.**

м.п.

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**для проведения аукциона в электронной форме**

**Предмет: на право заключения муниципального контракта на выполнение**

**работ по капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения**

**водозаборного сооружения**

**(насосная 1-го подъема –Насосная 2-го подъема – Хлораторная)**

**с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области**

**РАЗДЕЛ 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** Ведомость объемов работ Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения водозаборного сооружения (Насосная 1-го подъема-Насосная 2-го подъема-Хлораторная) с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм** | **Кол-во** | | **Раздел 1. Монтажные работы между Насосной 1-го и 2-го подьема.** | | | | | 1 | Выравнивание и планировка грунта под установку опор из плит под трубопровод между Насосной 1-го и 2-го подьема бульдозером мощностью 96кВт (130)л.с. | м3 | 170,000 | | 2 | Установка железобетонных опорных плит под трубы через 3 метра подьемным краном грузоподьемностью более 3 тон. | шт./м3 | 57,0/11,4 | | 3 | Укладка труб диаметром 160 мм на железобетонные опоры. | км | 0,170 | | 4 | Врезка и установка спускного вентиля диаметром 25 мм в низшей точке трубопровода. | шт. | 1,00 | | 5 | Врезка в существующие сети стального трубопровода диаметром 160мм на станции 1 и 2 подьема. | шт. | 2,0000 | | 6 | Изоляция трубопровода матами минераловатными марок 75,100, на синтетичной основе. | м3 | 6,000 | | 7 | Покрытие поверхности изоляции труб сталью оцинкованной | 100 м2 | 1,380 | | **Раздел 2 Монтажные работы между Насосной 2-го подъема и Хлораторной.** | | | | | 8 | Выравнивание и планировка грунта под установку опор из плит под трубопровод между Насосной 2-го и Хлораторной бульдозером мощностью 96кВт (130)л.с. Крутизна наклона поверхности склона составляет около 35 градусов.Укладка в двухтрубном исполнении. | м3 | 350,000 | | 9 | Установка железобетонных опорных плит под трубы через 3 метра подьемным краном грузоподьемностью более 3 тон. | шт./м3 | 58,0/11,6 | | 10 | Укладка труб диаметром 160 мм на железобетонные опоры. | км | 0,35000 | | 11 | Врезка и установка спускного вентиля диаметром 25 мм в низшей точке трубопровода. | шт | 2,00000 | | 12 | Врезка в существующие сети стального трубопровода диаметром 160мм на станции 2-го подьма. | шт | 1,00000 | | 13 | Установка тройников для пластиковых труб диаметром 160 мм на хлораторной станции | шт | 2,00 | | 14 | Врезка в существующие трубопроводы на хлораторной станции. | шт | 2,00 | | 15 | Изоляция трубопровода матами минераловатными марок 75,100, на синтетичной основе. | м3 | 11,5000 | | 16 | Покрытие поверхности изоляции труб сталью оцинкованной | 100 м2 | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | 1 | Представить Заказчику сертификаты на трубы, фасонные части и другие материалы, применяемые при замене трубопроводов холодного водоснабжения на соответствии требованиям стандартов до начала производства работ. | | 2 | Оформить разрешение на земляные работы. | | 3 | Трубы и фасонные части, перед монтажом должны быть осмотрены и очищены изнутри и снаружи от грязи и посторонних предметов. | | 4 | Гидравлические испытания трубопроводов производить в присутствии представителей организации, отвечающей за сети водоснабжения в п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области | | 5 | После выполнения работ по демонтажу трубопроводов организовать вывоз металлолома на площадку определённую заказчиком. | | 6 | Произвести благоустройство на площадке производства работ. | | 7 | По окончании работ передать Заказчику исполнительно-техническую документацию. | | 8 | Срок гарантийной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 2 (два) года, с даты подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию.  **1.1.оБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**  1.1.1. Наименование выполняемых работ - Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения водозаборного сооружения (Насосная 1-го подъема-Насосная 2-го подъема-Хлораторная) с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области  1.1.2. Техническое задание разработано с целью определения основных требований к утверждению состава работ по капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения водозаборного сооружения (Насосная 1-го подъема-Насосная 2-го подъема-Хлораторная) с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области  1.1.3. Основания для проведения работ: государственная программа Мурманской области «Энергосбережение и развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства от 30.09.2013 №574-ПП.  **1.2.Актуальность ВЫПОЛНЕНИЯ работ**  В настоящее время наиболее остро в области стоит проблема износа инженерных сетей. В целях бесперебойной работы системы водоснабжения с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области, повышения уровня качества оказываемых услуг необходимо ежегодно выполнять большие объёмы ремонтных работ, уделять особое внимание сезонным работам по подготовке инженерных сетей к отопительному сезону.  **1.3.ЦЕЛИ И задачи ВЫПОЛНЯЕМЫХ работ**  1.3.1.Основной целью выполняемых работ является подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области к работе в осенне-зимние периоды 2015/2016годы.  1.3.2.Для достижения поставленной цели необходимо выполнить работы по подготовке сетей холодного водоснабжения с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области к работе в осенне-зимние периоды 2015/2016 годы.  **1.4.Дополнительные требования к сметной документации:**   * Состав, содержание и оформление сметной документации должны соответствовать требованиям соответствующих строительных норм и Правил; * Непредвиденные работы не применять; * Зимнее удорожание не применять; * Временные здания и сооружения не применять;   **1.5.Требования к качеству и безопасности выполняемых работ**  Работы по подготовке коммунальных сетей и объектов должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием Заказчика, СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ, с выполнением необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.  **1.6.Состав, место и сроки проведения работ**  Место выполнения работ: 184371, Мурманская область, Кольский район, село Ура-Губа,  Водозаборное сооружение  Сроки (периоды) выполнения и сдачи работ:  Начало: в течение 5 дней с момента заключения контракта  Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня заключения муниципального контракта включительно.  **1.7. требования к выполняемЫМ работАМ**  1.8.1.Сети холодного водоснабжения должны обеспечивать надёжную, безаварийную работу систем жизнеобеспечения населения муниципального п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области  1.8.2 Все работы по подготовке сетей и объектов коммунального комплекса выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации (СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ), с соблюдением мероприятий по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.  1.8.8.Все поставляемые материалы, используемые в работе должны иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество.  1.8.4.По окончании работ Исполнитель должен предъявить подготовленные к эксплуатации в зимний период объекты и сети Заказчику, документацию на материалы, протоколы испытаний, акты скрытых работ.  1.8.5.Работы следует производить с использованием энергосберегающих технологий и материалов.  1.8.6.Все согласования с органами надзора и другими заинтересованными организациями, в том числе при вырубке зеленых насаждений и при производстве земляных работ проводятся исполнителем самостоятельно с предоставлением материалов Заказчику.  1.8.7.В процессе производства работ должно быть обеспечено бесперебойное водоснабжение потребителей согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 854, за исключением временных отключений необходимых для проведения ремонтных работ.  1.8.8.О времени проведения кратковременных отключений, необходимых в ходе производства работ в обязательном порядке оповещать все заинтересованные организации, направляя соответствующие графики отключения сетей.  1.8.9.Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку.  1.8.10.Подключение электрического оборудования, необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит по предварительным заявкам, заключив соответствующий договор в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. | |  |  |  | | | | | |
| **2. Перечень материалов, используемых при производстве работ.** | | | | |
| **Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения водозаборное сооружение Насосная 2-го подьема с. Ура-Губа Кольского района Мурманской области** | | | | |
|  | |  |  |  |
| № п/п | | Наименование товара | Характеристика товара | Показатели товара (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей либо показатели, значения которых не могут изменяться) установленные заказчиком |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|  | | Опорная подушка под трубопровод железобетонная | **ГОСТ, Серия:** Серия 3.006.1-8 |  |
| 1 | | Класс бетона | В22,5 |
|  | | Морозостойкость | F150 |
|  | | Водонепроницаемость, W: | W4 |
| 2 | | Труба полиэтиленовая | ГОСТ Р 50838-2009 |  |
|  | | |  | | --- | | диам 150мм | | Предельные отклонения на толщину стенки | ±1%. |
|  | |  | предельное отклонение длины от номинальной | 0,8 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 3 | | Сталь оцинкованная | Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 |  |
|  | |  | Количество перегибов без излома оцинкованной стали до 0.8мм | не менее 8 |
|  | |  | сопротивление на разрыв | от 300 до 490МП |
|  | |  | глубина лунки (сферической): | от 6,9 до 11,7 мм. |
|  | |  |  |  |
|  | | Плиты минераловатные | ГОСТ 9573-2012 |  |
|  | | на синтетическом | плотность | от 45 до 55 кг/м3 |
|  | | связующем | теплопроводность | не менее 0.042 |
|  | |  | сжимаемость | не более 20% |
|  | |  | водопоглощение | не более 30% |
|  | |  | влажность по массе | не более 1% |
|  | |  | группа горючести | не горючий |
|  | |  | содержание органических веществ по массе | не более 3% |
|  | |  |  |  |
|  | | Требования к подрядчику: | |  |
|  | |  |  |  |
| 1 | | Все матералы, используемые при выполнении работ должны соответствовать нормативным требованиям, предьявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющее их качество, санитарно-эпидемиологическое заключение. сертификаты пожарной безопастности и переданы заказчику. | |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Составил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | |  |  |  |

**ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

**Муниципальный контракт № \_\_\_\_**

**на выполнение работ по капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области**

с.п. Ура-Губа «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

Администрация сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области, в лице главы сельского поселения Ура-Губа Альшевской Юлии Евгеньевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**» с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны»), в соответствии с результатами процедуры определения поставщика путём проведения открытого аукциона в электронной форме для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании протокола от \_\_.\_\_\_.\_\_\_\_ (№ извещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) осуществлении закупки в соответствии с пунктом \_\_\_\_\_\_\_\_ части \_\_\_\_\_\_ статьи \_\_\_\_\_\_\_ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" о нижеследующем:

**СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

**1.1. Контракт заключается по итогам аукциона в электронной форме в соответствии с протоколом от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

1.2. По настоящему Контракту ***Подрядчик*** обязуется выполнить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в соответствии с Техническим заданием (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

**СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ**

2.1. Цена Контракта составляет ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_ коп.*** (***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рубля \_\_ копеек***).

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость работ, стоимость материалов и транспортные расходы по их доставке к объекту, стоимость услуг по вывозу строительного мусора с территории ***Заказчика***, все налоги сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ и остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой на весь период его действия и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующих случаев:

**а)** при снижении цены **Контракта** без изменения предусмотренных объема работ **Контракта**, и иных условий **Контракта**;

**б)** если по предложению **Заказчика** увеличиваются предусмотренные **Контракта** объемы работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные **Контракта**, объемы выполняемой работы, но не более чем на десять процентов, при этом по соглашению **Сторон** допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены  **Контракта** пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в **Договоре** цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены **Контракта**. При уменьшении предусмотренных **Контракта** объема работы **Стороны Договора** обязаны уменьшить цену **Контракта** исходя из цены единицы работы.

2.4. Если **Контракта** заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного лица занимающегося частной практикой, сумма **Контракта** уменьшается на сумму подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей связанных с оплатой **Контракта**.

2.5. Расчет по **Контракта** производится **Заказчиком** после фактического исполнения всех работ.

2.6. Все расчеты производятся **Заказчиком** в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет **Подрядчика**, с лицевого счета **Заказчика**, в течение 60 дней.

2.7. Основанием для оплаты выполненных **Подрядчиком** работ являются: подписанный **Сторонами** акт приемки выполненных работ (по форме № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), счета или счета-фактуры, при условии отсутствия у Заказчика замечаний к представленным документам,

2.8. Превышение **Подрядчиком** объемов и стоимости работ, установленных сметной документацией оплате не подлежат.

2.9. Работы, выполненные ***Подрядчиком*** с отклонениями от **Контракта** технической документации, строительных норм и правил, указанных в них, не подлежат оплате ***Заказчиком*** до устранения отклонений.

**СТАТЬЯ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА**

3.1. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему **Контракту** составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3.2. В случае, если в качестве обеспечения **Контракта *Подрядчиком*** предоставляется безотзывная банковская гарантия, ***срок ее действия должен составлять не ранее «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_201\_\_\_ года***.

3.3. ***Заказчик*** подписывает настоящий **Контракт** только после того как ***Подрядчик*** с подписанным со своей стороны **Контракт** направит: безотзывную банковскую гарантию по данному **Контракту** или предоставит платежное поручение с отметкой банка, подтверждающим факт внесения денежных средств на расчётный счёт ***Заказчика***.

В документе об обеспечении исполнения обязательств по **Контракту** должно быть прописано, что данное обеспечение предоставляется во исполнение обязательств подрядчика по **Контракту*,*** *извещение о проведении электронного аукциона № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2015 года*.

3.4. В случае если обеспечение исполнения ***Договора*** представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается ***Договор***, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте *3.1.* ***Договора****, на счет* ***Заказчика****:*

Получатель:

УФК по Мурманской области (Администрация сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области)

Банковские реквизиты получателя:

р/счет 40302810500003000117

л/с 05493210010

в Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации г. Мурманск

ИНН 5105031887

КПП 510501001

БИК 044705001

3.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения возвращаются ***Подрядчику*** при условии надлежащего исполнения всех обязательств по ***Договору*** в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания всех документов по его исполнению.

3.6. В случае, если участником закупки, с которым заключается ***Договор***, предложена цена ***Договора***, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены ***Договора***, ***Договор*** заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения ***Договора*** в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения ***Договора*** или предоставления информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с [частью 3](consultantplus://offline/ref=7F68F3C55C8BF7AEB6DCC02C661E56C8506F2629F814E3B53323ABE09E71F2F0226DB8D594AE67C56Cp6M) статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

**СТАТЬЯ 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Период выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(включительно)

4.2. Срок выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***календарный день.***

4.3. Работы по настоящему ***Договору*** могут быть закончены ***Подрядчиком*** досрочно по согласованию с ***Заказчиком***.

**СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**5.1 Порядок выполнения работ.**

5.1.1. ***Заказчик*** до начала производства работ назначает со своей стороны уполномоченных представителей, которые от имени ***Заказчика*** в пределах их полномочий будут:

- осуществлять технический надзор и контроль над ходом выполнения работ;

- производить проверку качества выполняемых работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования на соответствие их требованиям технического задания, технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и условиям ***Договора***;

- проверять выполненные ***«Подрядчиком»*** объемы работ.

5.1.2. ***Подрядчик*** до начала производства работ назначает со своей стороны уполномоченных представителей, которые от имени ***Подрядчика***, в пределах их полномочий, будут нести ответственность:

- за производство работ;

- за входной контроль по приемке материалов, изделий и оборудования, предназначенных для производства работ;

- за безопасное производство работ;

- за пожарную безопасность;

- за производственную документацию;

- за качество выполняемых работ и применяемых материалов, изделий и оборудования на соответствие их требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, сметной документации и условиям ***Договора***;

- за своевременное предоставление актов на приемку скрытых работ;

- за предъявление ***Заказчику*** выполненных объемов работ.

5.1.3. Уполномоченные представители ***Заказчика*** и ***Подрядчика***, назначенные в соответствии с пунктами 5.1.1 и 5.1.2 настоящего ***Договора***, не имеют права вносить какие либо дополнения и изменения в условия ***Договора***, а также подписывать дополнительные соглашения к нему.

**5.2. Подрядчик обязан:**

5.2.1. Своими силами и материалами выполнить предусмотренную ***Договором*** работу, качественно, в полном объеме, в соответствии с техническим заданием и утвержденной ***Заказчиком*** сметной документацией, в установленный ***Договором*** срок.

5.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим ***Договором*** работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с технической документацией, со строительными нормами и правилами (СНиП), СанПиН, правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности и требованиями технических регламентов.

5.2.3. Применять материалы и изделия, конструкции и оборудование, используемые при производстве работ, имеющие паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты, или другие документы, удостоверяющие возможности их применения, копии этих документов предоставить ***Заказчику***.

5.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию места производства работ.

5.2.5. Обеспечивать сохранность объекта и оборудования находящегося на месте производства работ, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков выполненных работ после сдачи предмета ***Договора*** в эксплуатацию.

5.2.6. Обеспечивать ***Заказчику***, его представителю возможность контроля, за ходом и технологией выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому элементу объекта, представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ и об используемых материалах.

5.2.7. При обнаружении возможных неблагоприятных для ***Заказчика*** последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ или иных, не зависящих от ***Подрядчика***, документально подтвержденных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок немедленно известить ***Заказчика*** и согласовать с ним необходимость продолжения работ.

5.2.8. Сдать результат выполненных работ и всю документацию, относящуюся к выполненным работам ***Заказчику***.

5.2.9. Не позднее, чем за 24 часа уведомить ***Заказчика*** о приемке скрытых работ. Результаты приемки оформить актом освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения ***Заказчика*** или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по требованию ***Заказчика*** ***Подрядчик*** обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.2.10. Обеспечить вывоз строительного мусора, образовавшийся в ходе выполнения работ.

5.2.11. Обеспечить окончательную уборку помещений и территории ***Заказчика*** от строительного мусора, вывоз за пределы места производства работ, принадлежащих ему временных сооружений, механизмов, материалов, оборудования и иного имущества до сдачи выполненных работ ***Заказчику*** и подписания акта выполненных работ.

5.2.12. Обеспечить соответствие работ условиям ***Договора*** о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации.

5.2.13. Выполнять иные условия, предусмотренные ***Договором***.

5.2.14. Во время нахождения детей в учреждении порядок работ согласовывать с руководителем учреждения.

5.2.15. При подписании акта выполненных работ стоимость материалов, указанных в сметах по прайсам, необходимо подтвердить товарными накладными.

**5.3. Заказчик обязан:**

5.3.1. Обеспечить ***Подрядчику*** доступ в помещения, где производятся работы.

5.3.2. Лично или через своего представителя провести проверку сметной документации на выполняемые работы и в случае отсутствия замечаний утвердить ее.

5.3.3. Осуществлять лично или совместно со своим представителем приемку скрытых работ с обязательным оформлением акта приемки скрытых работ.

5.3.4. Лично или совместно со своим представителем, осуществить приемку выполненных работ на соответствие объема и качества выполненных работ требованиям, установленным ***Договором***.

5.3.5. После подписания акта приемки выполненных работ произвести расчет с ***Подрядчиком***.

**5.4. Заказчик имеет право:**

5.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ своими силами и (или) при участии своего представителя.

5.4.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий ***Договора***, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом ***Подрядчику*** в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.4.3. Для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения ***Договора*** ***Заказчик*** может создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.4.4. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных ***Договором***, в части их соответствия условиям ***Договора*** ***Заказчик*** обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами в рамках п. 3 ст. 94 ФЗ-44 и положения о проведении экспертизы.

5.4.5. Для проведения экспертизы ***Заказчик*** может запрашивать дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения ***Договора*** и отдельным этапам исполнения ***Договора***.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований ***Договора***, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований ***Договора***, препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги ***Заказчик*** имеет право отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

5.4.6. При получении заключения экспертизы о несоответствии товара качеству эффективности и безопасности принятому для данного вида товара, расходы, связанные с её проведением возмещаются ***Поставщиком*** в бесспорном порядке в полном объеме.

**СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

6.1. По завершении всех работ по ***Договору***, ***Подрядчик*** письменно извещает ***Заказчика*** о готовности к сдаче в эксплуатацию выполненных работ.

6.2. ***Заказчик***, получивший сообщение от ***Подрядчика***, в течение 5 (пяти) дней приступает к приемке результата выполненных работ лично и (или) совместно со своим представителем и (или) экспертом и (или) экспертной организацией и (или) приемочной комиссией.

6.3. Датой сдачи выполненных работ в эксплуатацию считается дата подписания всех документов, перечисленных п.2.6. ***Договора***.

6.4. Сдача выполненных работ ***Подрядчиком*** в эксплуатацию и приемка его ***Заказчиком*** оформляется Актом приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами. При подписании Акта выполненных работ стоимость материалов, указанных в сметах по прайсам, необходимо подтвердить товарными накладными.

6.5. При обнаружении ***Заказчиком*** в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения ***Подрядчиком***.

6.6. При отказе от подписания акта одной из сторон, об этом делается отметка в акте и составляется отдельный документ (протокол).

6.7. ***Заказчик*** обязан принять выполненные работы, за исключением случая, обоснованного отказа ***Заказчика*** от приемки работ, стороны составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения.

6.8. ***Заказчик*** вправе отказаться от принятия результатов работы в случае наличия существенных недостатков, относительно исправления которых, был установлен срок для их безвозмездного исправления, и по истечении срока они остались не устраненными. Устранение отмеченных в данном акте замечаний производится ***Подрядчиком*** за свой счет.

6.9. ***Подрядчик*** обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования. 6.10. Устранение ***Подрядчиком*** в установленные сроки выявленных ***Заказчиком*** недостатков не освобождает его от уплаты пени, предусмотренных ***Договором***.

**СТАТЬЯ 7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ**

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные ***Подрядчиком*** по ***Договору***.

7.2. ***Подрядчик*** гарантирует, что качество выполняемых работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования соответствует требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, сметной документации и условиям ***Договора***.

7.3. Гарантийные обязательства на выполненные работы составляют \_\_\_\_\_\_\_ со дня подписания ***«Сторонами»*** акта приемки выполненных работ.

7.4. Объем предоставления гарантии качества работ – дефекты, обнаруженные в период гарантийных обязательств, препятствующие нормальной работе и вызванные некачественным выполненными ***Подрядчиком*** работ либо применением некачественных материалов, изделий, ***Подрядчик*** устраняет за свой счет в согласованные с ***Заказчиком*** сроки. При невыполнении ***Подрядчиком*** этих обязательств в установленный срок ***Заказчик*** вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет ***Подрядчика***.

7.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, порядок и сроки и устранения, ***Подрядчик*** обязан направить своего полномочного представителя не позднее 5-ти (пяти) дней со дня получения письменного извещения ***Заказчика***.

7.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи, возникшие не по вине ***Подрядчика***.

**СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

8.1. ***Подрядчик*** при проведении работ по ***Договору*** отвечает за причинение ущерба имуществу ***Заказчика***, а так же за причинение ущерба имуществу третьих лиц, в случае если такой ущерб причинен по вине ***Подрядчика***.

8.2. В случае причинения ущерба имуществу либо оборудованию ***Заказчика***, ***Подрядчик*** обязан устранить повреждения (ущерб) за свой счет в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения причиненного повреждения (ущерба).

8.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иного используемого для исполнения ***Договора*** имущества, а также результата выполненной работы до ее приемки несет ***Подрядчик***.

8.4. За ненадлежащее исполнение ***Подрядчиком*** обязательств, предусмотренных ***Договором***, за исключением просрочки исполнения ***Подрядчиком*** обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных ***Договором, Заказчик*** вправе применить к ***Подрядчику*** штрафные санкции:

- размер штрафа, определённый с учётом положений законодательства Российской Федерации, устанавливается в контракте в фиксированном виде в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 г.

- размер штрафа устанавливается условиями ***Договора*** в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены ***Договора*** или ее значения, определяемого в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - цена ***Договора***), т.е.10 процентов цены ***Договора***, а именно:\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_копеек;

8.5. За ненадлежащее исполнение ***Заказчиком*** обязательств по ***Договору***, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 2,5 процента цены ***Договора*** в случае, если цена ***Договора*** не превышает 3 млн. рублей.

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ***Подрядчиком*** обязательства, предусмотренного ***Договором***, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени [ставки](consultantplus://offline/ref=2B0E758DF1A2111454469CF83EF07CD5704D1F303AE407AA1FC54DCCdCf2I) рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены ***Договора***, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных ***Договором*** и фактически исполненных ***Подрядчиком***, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена ***Договора***;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок ***Подрядчиком*** обязательства по ***Договору***, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения ***Договоров***;

С - размер ставки.

8.7. Размер ставки определяется по формуле:

, где:

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

8.8. Коэффициент К определяется по формуле:

, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по ***Договору*** (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.9. В случае просрочки исполнения ***Заказчиком*** обязательств, предусмотренных ***Договором***, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ***Заказчиком*** обязательств, предусмотренных ***Договором***, ***Подрядчик*** вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного ***Договором***, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Д***оговором*** срока исполнения обязательства.

8.10. По требованию ***Заказчика Подрядчик*** обязан уплатить пени в течение 10 дней. Уплата пеней не освобождает ***Стороны*** от исполнения обязательств по ***Договору*** или устранению нарушений.

8.11. В иных, не предусмотренных ***Договором*** случаях за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по ***Договору*** виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.12. ***Заказчик*** имеет право оплатить выполненные работы за вычетом сумм причиненного ущерба, штрафов, пеней и т.д.

8.13. Ответственность за вывоз образующихся отходов, соблюдение экологических требований и установленного порядка обращения с отходами возлагается на ***Подрядчика***.

8.14. ***Стороны*** устанавливают, что все возможные претензии по ***Договору*** должны быть рассмотрены ***Сторонами*** в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии.

8.15. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2015 № 196 ***Заказчик*** предоставляют отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляют списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 году исполнения ***Подрядчиком*** всех обязательств, предусмотренных ***Договором***, за исключением гарантийных обязательств.

8.15.1. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), указанных в пункте 8.16 допускается по ***Договорам***, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением ***Договоров***, условия которых изменены в 2015 году в соответствии с частью 1.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.15.2 Предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются ***Заказчиком*** в следующем порядке:

а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены ***Договора***, ***Заказчик*** осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);

б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены ***Договора***, но составляет не более 20 процентов цены ***Договора***, ***Заказчик***:

- предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года;

- осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года;

в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены ***Договора***, ***Заказчик*** предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.

8.15.3. ***Заказчик*** уведомляет в письменной форме ***Подрядчика*** о предоставлении отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

8.15.4. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 8.15.2 распространяется на принятую к учету задолженность ***Подрядчика*** независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета задолженности ***Подрядчиков*** по денежным обязательствам перед ***Заказчиком***, осуществляющим закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, в порядке, установленном соответствующим финансовым органом.

8.16. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

**СТАТЬЯ 9. ФОРС-МАЖОР. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. **Стороны** освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по **Договору**, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые **Стороны** не отвечают, и предотвратить неблагоприятные последствия которых не имеют возможности. **Стороны** не освобождаются от ответственности, если одна из них знала и/или могла знать о возникновении указанных обстоятельств, и не предприняла все меры для их устранения.

9.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения **Сторонами** обязательств по **Договору** отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.3. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 14 дней или они или их последствия будут действовать более этого срока, **Стороны** в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения **Договора** и достижения соответствующей договоренности.

**СТАТЬЯ 10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

10.1. ***Договор***, может быть, расторгнут по соглашению ***Сторон***, по решению суда или при одностороннем отказе от исполнения ***Договора*** (согласно п.10.4, 10.6 ***Договора***) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае расторжения ***Договора*** в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ***Подрядчиком*** своих обязательств ***Заказчик*** вправе заключить ***Договор*** с иным участником закупки.

10.3. ***Заказчик*** направляет в реестр недобросовестных поставщиков сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения ***Договора***, а также о ***Подрядчиках***, с которым ***Договор*** расторгнут в связи с существенным нарушением условий такого ***Договора***.

10.4. ***Заказчик*** вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения ***Договора***, решение ***Заказчика*** об одностороннем отказе от исполнения ***Договора*** не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется ***Подрядчику*** по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ***Подрядчика***, указанному в ***Договоре***, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение ***Заказчиком*** подтверждения о его вручении ***Подрядчику***. Выполнение ***Заказчиком*** требований настоящей части считается надлежащим уведомлением ***Подрядчика*** об одностороннем отказе от исполнения ***Договора***. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения ***Заказчиком*** подтверждения о вручении ***Подрядчику*** указанного уведомления либо дата получения ***Заказчиком*** информации об отсутствии ***Подрядчика*** по его адресу, указанному в ***Договоре***. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения ***Заказчика*** об одностороннем отказе от исполнения ***Договора*** в единой информационной системе.

10.5 ***Заказчик*** отменяет решение не вступившее в силу об одностороннем отказе от исполнения ***Договора***, если в течении десятидневного срока с даты надлежащего уведомления ***Подрядчика*** о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения ***Договора*** устранено нарушение условий ***Договора*** послужившее основанием для принятия указанного решения, а также ***Заказчику*** компенсированы затраты на проведение экспертизы (проведенная по усмотрению ***Заказчика***). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения ***Подрядчиком*** условий ***Договора***, которые в соответствии с законодательством являются основанием для одностороннего отказа ***Заказчика*** от исполнения ***Договора***.

10.6. ***Заказчик*** принимает решение об одностороннем отказе от исполнения ***Договора***, если в ходе исполнения обязательств по ***Договору*** установлено, что ***Подрядчик*** не соответствует установленным конкурсной документацией либо документацией об аукционе требованиям к участникам закупки путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям.

**СТАТЬЯ 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Споры, возникающие при исполнении ***Договора***, урегулируются путем переговоров. При не достижении, ***Сторонами*** согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Мурманской области.

11.2. Любые изменения и дополнения к ***Договору*** действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими ***Сторонами***. Все приложения к ***Договору*** являются неотъемлемой его частью.

11.3. ***Стороны*** обязаны в течение 7 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего адреса местонахождения, банковских и иных реквизитов, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и иных существенных обстоятельствах.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено ***Договором***, ***Стороны*** руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.5. ***Договор*** составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из ***Сторон***.

11.6. К ***Договору*** прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1. Техническое задание. (Ведомость объемов работ, перечень используемых материалов);

Приложение № 2 (С момента утверждения).Локально-сметный расчет.

Приложение № 3 (С момента утверждения) . График выполнения работ. Расчет стоимости единицы и шифры

**СТАТЬЯ 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Заказчик»** | | | **«Подрядчик»** | |
| «ЗАКАЗЧИК» | |  | «ПОДРЯДЧИК» | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| (Должность) | |  | (Должность) | |
|  | |  |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (Подпись) (Ф.И.О.) | |  | (Подпись) (Ф.И.О.) | |
|  | |  |  | |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 года | |  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 года | |
|  | |  |  | |
| М.П. | |  | М.П. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | **Приложение № 1** | | | |
|  | | **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** | | |  | |  | |
| ЗАКАЗЧИК: | | | | ПОДРЯДЧИК: | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  |  | | |  | |  | |
| "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 | | | | "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 | | | |

##### Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения водозаборного сооружения (Насосная 1-го подъема-Насосная 2-го подъема-Хлораторная) с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| **Раздел 1. Монтажные работы между Насосной 1-го и 2-го подьема.** | | | |
| 1 | Выравнивание и планировка грунта под установку опор из плит под трубопровод между Насосной 1-го и 2-го подьема бульдозером мощностью 96кВт (130)л.с. | м3 | 170,000 |
| 2 | Установка железобетонных опорных плит под трубы через 3 метра подьемным краном грузоподьемностью более 3 тон. | шт./м3 | 57,0/11,4 |
| 3 | Укладка труб диаметром 160 мм на железобетонные опоры. | км | 0,170 |
| 4 | Врезка и установка спускного вентиля диаметром 25 мм в низшей точке трубопровода. | шт. | 1,00 |
| 5 | Врезка в существующие сети стального трубопровода диаметром 160мм на станции 1 и 2 подьема. | шт. | 2,0000 |
| 6 | Изоляция трубопровода матами минераловатными марок 75,100, на синтетичной основе. | м3 | 6,000 |
| 7 | Покрытие поверхности изоляции труб сталью оцинкованной | 100 м2 | 1,380 |
| **Раздел 2 Монтажные работы между Насосной 2-го подъема и Хлораторной.** | | | |
| 8 | Выравнивание и планировка грунта под установку опор из плит под трубопровод между Насосной 2-го и Хлораторной бульдозером мощностью 96кВт (130)л.с. Крутизна наклона поверхности склона составляет около 35 градусов.Укладка в двухтрубном исполнении. | м3 | 350,000 |
| 9 | Установка железобетонных опорных плит под трубы через 3 метра подьемным краном грузоподьемностью более 3 тон. | шт./м3 | 58,0/11,6 |
| 10 | Укладка труб диаметром 160 мм на железобетонные опоры. | км | 0,35000 |
| 11 | Врезка и установка спускного вентиля диаметром 25 мм в низшей точке трубопровода. | шт | 2,00000 |
| 12 | Врезка в существующие сети стального трубопровода диаметром 160мм на станции 2-го подьма. | шт | 1,00000 |
| 13 | Установка тройников для пластиковых труб диаметром 160 мм на хлораторной станции | шт | 2,00 |
| 14 | Врезка в существующие трубопроводы на хлораторной станции. | шт | 2,00 |
| 15 | Изоляция трубопровода матами минераловатными марок 75,100, на синтетичной основе. | м3 | 11,5000 |
| 16 | Покрытие поверхности изоляции труб сталью оцинкованной | 100 м2 | 2,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Представить Заказчику сертификаты на трубы, фасонные части и другие материалы, применяемые при замене трубопроводов холодного водоснабжения на соответствии требованиям стандартов до начала производства работ. | | 2 | Оформить разрешение на земляные работы. | | 3 | Трубы и фасонные части, перед монтажом должны быть осмотрены и очищены изнутри и снаружи от грязи и посторонних предметов. | | 4 | Гидравлические испытания трубопроводов производить в присутствии представителей организации, отвечающей за сети водоснабжения в п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области | | 5 | После выполнения работ по демонтажу трубопроводов организовать вывоз металлолома на площадку определённую заказчиком. | | 6 | Произвести благоустройство на площадке производства работ. | | 7 | По окончании работ передать Заказчику исполнительно-техническую документацию. | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |
| **2. Перечень материалов, используемых при производстве работ.** | | | |
| **Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения водозаборное сооружение Насосная 2-го подьема с. Ура-Губа Кольского района Мурманской области** | | | |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Показатели товара (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей либо показатели, значения которых не могут изменяться) установленные заказчиком |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Опорная подушка под трубопровод железобетонная | **ГОСТ, Серия:** Серия 3.006.1-8 |  |
| 1 | Класс бетона | В22,5 |
|  | Морозостойкость | F150 |
|  | Водонепроницаемость, W: | W4 |
| 2 | Труба полиэтиленовая | ГОСТ Р 50838-2009 |  |
|  | |  | | --- | | диам 150мм | | Предельные отклонения на толщину стенки | ±1%. |
|  |  | предельное отклонение длины от номинальной | 0,8 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Сталь оцинкованная | Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 |  |
|  |  | Количество перегибов без излома оцинкованной стали до 0.8мм | не менее 8 |
|  |  | сопротивление на разрыв | от 300 до 490МП |
|  |  | глубина лунки (сферической): | от 6,9 до 11,7 мм. |
|  |  |  |  |
|  | Плиты минераловатные | ГОСТ 9573-2012 |  |
|  | на синтетическом | плотность | от 45 до 55 кг/м3 |
|  | связующем | теплопроводность | не менее 0.042 |
|  |  | сжимаемость | не более 20% |
|  |  | водопоглощение | не более 30% |
|  |  | влажность по массе | не более 1% |
|  |  | группа горючести | не горючий |
|  |  | содержание органических веществ по массе | не более 3% |
|  |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику: | |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Все матералы, используемые при выполнении работ должны соответствовать нормативным требованиям, предьявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющее их качество, санитарно-эпидемиологическое заключение. сертификаты пожарной безопастности и переданы заказчику. | |  |
|  |  |  |  |
|  | Составил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |  |  |

**Приложение № 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.2.16.2 Copyright InfoStroy Ltd. | | | | | | | | | ***Образец №4*** | |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | **Директор ООО «Вуд Хаус»** | | | **УТВЕРЖДАЮ:** | | **Глава сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области** | | | |
|  | | **А.Б.Степачев** | | |  | | **Ю.Е.Альшевская** | | | |
| 17 марта 2015г. | | | | | 17 марта 2015г. | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта)* | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2** | | | | | | | | | | |
| **Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения водозаборного сооружения (Насосная 1-го подъема-Насосная 2-го подъема-Хлораторная) с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области** | | | | | | | | | | |
| Основание: | | **Дефектная ведомость № 2 от 16.03.2015г.** | | | | | | | | |
| Сметная стоимость | | | 1913 | | тыс. руб. | | | | | |
|  | | строительных работ | 1913 | | тыс. руб. | | | | | |
| Средства на оплату труда | | | 312 | | тыс. руб. | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | 1363 | | чел. час. | | | | | |
| Смета составлена в ценах **1 квартала 2015 года** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч | |
| всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |
| оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Монтажные работы между станциями 1-го и 2-го подъема** | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР-01-01-031-03 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=89% (НР = 555.16 руб.) СП=34% (СП = 212.08 руб.) | 0,17 | 9964,7 | 9964,7 | 1694 |  | 1694 |  |  |
| 1000М3 ГРУНТА |  | 3669,24 | 623,77 |
| 2 | ТЕР-07-02-002-01 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ (57 плит, объем плиты 0,2м3) НР=122% (НР = 23113.39 руб.) СП=58% (СП = 10988.33 руб.) | 0,114 | 330642,96 | 206188,22 | 37693,3 | 13146,04 | 23505,46 | 547,56 | 62,42 |
| 100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО | 115316,16 | 50871,6 | 5799,36 |
| 3 | ЦЕНА-ПОСТАВЩ-ИКА | ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ | 57 | 2300 |  | 131100 |  |  |  |  |
| ШТ |  |  |  |
| 4 | ТЕР-22-01-021-05 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММНР=122% (НР = 15117.22 руб.)СП=61% (СП = 7558.61 руб.) | 0,17 | 500829,09 | 43047,46 | 85140,95 | 10503,47 | 7318,07 | 286,52 | 48,71 |
| КМ ТРУБОПРОВОДА | 61785,12 | 11104,08 | 1887,69 |
| 5 | ТЕР-16-05-001-01 Изм. вып. И1 | ПРИМЕНИТЕЛЬНО: УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ СПУСКНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=120% (НР = 375.98 руб.) СП=56% (СП = 175.46 руб.) | 1 | 710,19 | 28,95 | 710,19 | 313,32 | 28,95 | 1,47 | 1,47 |
| ШТ | 313,32 |  |  |
| 6 | ССЦ01-302-0076 | КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VАLТЕС ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП Н/Н | 1 | 182,48 |  | 182,48 |  |  |  |  |
| ШТ |  |  |  |
| 7 | ТЕР-22-06-005-04 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ (ПАТРУБКОВ) ДИАМЕТРОМ 160 ММ НР=122% (НР = 2709.57 руб.) СП=61% (СП = 1354.79 руб.) | 2 | 2425,53 | 1306,37 | 4851,06 | 1611,84 | 2612,74 | 3,18 | 6,36 |
| ВРЕЗКА | 805,92 | 304,56 | 609,12 |
| 8 | ТЕР-26-01-009-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 75 НР=94% (НР = 24379.69 руб.) СП=48% (СП = 12449.2 руб.) | 6 | 9594,4 | 553,16 | 57566,4 | 25935,84 | 3318,96 | 18,85 | 113,1 |
| М3 ИЗОЛЯЦИИ | 4322,64 |  |  |
| 9 | ТЕР-26-01-049-02 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ НР=94% (НР = 44180.86 руб.) СП=48% (СП = 22560.44 руб.) | 1,38 | 81498,24 | 12949,85 | 112467,57 | 47000,92 | 17870,79 | 148,52 | 204,96 |
| 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ | 34058,64 |  |  |
| 10 | ТЕР-22-06-001-05 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 160 ММ НР=122% (НР = 2695.82 руб.) СП=61% (СП = 1347.91 руб.) | 0,17 | 14883,27 |  | 2530,16 | 2209,69 |  | 64,9 | 11,03 |
| КМ ТРУБОПРОВОДА | 12998,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Монтажные работы между станцией 2-го подъема и хлораторной.** | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕР-01-01-031-03 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=89% (НР = 1142.96 руб.) СП=34% (СП = 436.64 руб.) | 0,35 | 9964,7 | 9964,7 | 3487,65 |  | 3487,65 |  |  |
| 1000М3 ГРУНТА |  | 3669,24 | 1284,23 |
| 12 | ТЕР-07-02-002-01 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ (57 плит, объем плиты 0,2м3) НР=122% (НР = 23518.89 руб.) СП=58% (СП = 11181.11 руб.) | 0,116 | 330642,96 | 206188,22 | 38354,58 | 13376,67 | 23917,83 | 547,56 | 63,52 |
| 100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО | 115316,16 | 50871,6 | 5901,11 |
| 13 | ЦЕНА-ПОСТАВЩ-ИКА | ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ | 58 | 2300 |  | 133400 |  |  |  |  |
| ШТ |  |  |  |
| 14 | ТЕР-22-01-021-05 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ НР=122% (НР = 31123.69 руб.) СП=61% (СП = 15561.84 руб.) | 0,35 | 500829,09 | 43047,46 | 175290,18 | 21624,79 | 15066,61 | 286,52 | 100,28 |
| КМ ТРУБОПРОВОДА | 61785,12 | 11104,08 | 3886,43 |
| 15 | ТЕР-16-05-001-01 Изм. вып. И1 | ПРИМЕНИТЕЛЬНО: УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ СПУСКНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=120% (НР = 751.97 руб.) СП=56% (СП = 350.92 руб.) | 2 | 710,19 | 28,95 | 1420,38 | 626,64 | 57,9 | 1,47 | 2,94 |
| ШТ | 313,32 |  |  |
| 16 | ССЦ01-302-0076 | КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VАLТЕС ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП Н/Н | 2 | 182,48 |  | 364,96 |  |  |  |  |
| ШТ |  |  |  |
| 17 | ТЕР-22-06-005-04 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ (ПАТРУБКОВ) ДИАМЕТРОМ 160 ММ НР=122% (НР = 1354.79 руб.) СП=61% (СП = 677.39 руб.) | 1 | 2425,53 | 1306,37 | 2425,53 | 805,92 | 1306,37 | 3,18 | 3,18 |
| ВРЕЗКА | 805,92 | 304,56 | 304,56 |
| 18 | ТЕР-22-03-002-03 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ КРЕСТОВИН НР=122% (НР = 830.26 руб.) СП=61% (СП = 415.13 руб.) | 0,2 | 9373,29 | 4887,97 | 1874,66 | 409,2 | 977,6 | 9,6 | 1,92 |
| 10ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 2046 | 1356,72 | 271,34 |
| 19 | ТЕР-22-06-005-04 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ (ПАТРУБКОВ) ДИАМЕТРОМ 160 ММ НР=122% (НР = 2709.57 руб.) СП=61% (СП = 1354.79 руб.) | 2 | 2425,53 | 1306,37 | 4851,06 | 1611,84 | 2612,74 | 3,18 | 6,36 |
| ВРЕЗКА | 805,92 | 304,56 | 609,12 |
| 20 | ТЕР-26-01-009-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 75 НР=94% (НР = 46727.74 руб.) СП=48% (СП = 23860.97 руб.) | 11,5 | 9594,4 | 553,16 | 110335,6 | 49710,36 | 6361,34 | 18,85 | 216,78 |
| М3 ИЗОЛЯЦИИ | 4322,64 |  |  |
| 21 | ТЕР-26-01-049-02 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ НР=94% (НР = 91243.09 руб.) СП=48% (СП = 46592.22 руб.) | 2,85 | 81498,24 | 12949,85 | 232269,98 | 97067,12 | 36907,07 | 148,52 | 423,28 |
| 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ | 34058,64 |  |  |
| 22 | ТЕР-22-06-001-05 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 160 ММ НР=122% (НР = 5550.21 руб.) СП=61% (СП = 2775.1 руб.) | 0,35 | 14883,27 |  | 5209,14 | 4549,35 |  | 64,9 | 22,72 |
| КМ ТРУБОПРОВОДА | 12998,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по смете:** | | | | | **1143219,83** | | **290503,01** | **147044,08** |  | **1289,02** |
|  | | | | | | | | **21176,73** |  |  |
|  | | Прямые затраты | |  | 1 143 219,83 | |  | | | |
|  | | Материальные затраты | |  | 705 672,74 | |  | | | |
|  | | Материалы учтенные расценками | |  | 440 625,30 | |  | | | |
|  | | Материалы не учтенные расценками | |  | 265 047,44 | |  | | | |
|  | | Основная зарплата | |  | 290 503,01 | |  | | | |
|  | | Эксплуатация машин | |  | 147 044,08 | |  | | | |
|  | | в тч ЗП машинистов | |  | 21 176,73 | |  | | | |
|  | | Накладные расходы | |  | 318 080,86 | |  | | | |
|  | | Сметная прибыль | |  | 159 852,93 | |  | | | |
|  | | Итого без НДС | |  | 1 621 153,62 | |  | | | |
|  | | НДС | | 18 % | 291 807,65 | |  | | | |
|  | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | |  | **1 912 961,27** | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Составил:** | | **Заместитель директора ООО «Вуд Хаус»** |  | | | | **М.В. Саратов** | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Проверил:** | |  |  | | | |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение № 3** |
|  |  |  |

Согласовано: Утверждаю:

(заказчик) (подрядчик)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

ГРАФИК

Производства работ к муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения водозаборного сооружения (Насосная 1-го подьема-Насосная 2-го подьема-Хлораторная) с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ с зазбивкой на этапы | Ед.изм. | Кол-во | Название месяца | | | | Название месяца | | | | Название месяца | | | | Стоимость работ (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Расчет стоимости единицы и шифры | | | | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения водозаборного сооружения  (Насосная 1-го подьема-Насосная 2-го подьема-Хлораторная)  с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | | Стоимость | | Стоимость | | Шифр по ОКПД | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Земляные работы | м3 | 520,00 | | 15,68 | | 8153,60 | | 45.11.21.110 | |
| 2 | Работы по установке ж/б конструкции сетей холодного водоснабжения | м3 | 23,00 | | 1745,64 | | 40149,72 | | 45.25.31.120 | |
| 3 | |  | | --- | | Работы попрокладке сетей холодного водоснабжения из полимерных материалов | | м | 520,00 | | 2412,96 | | 1254739,20 | | 45.21.41.112 | |
| 4 | Изоляция труб сетей водоснабжения | м3 | 17,50 | | 34852,50 | | 609918,75 | | 45.34.32.130 | |
|  |  |  |  | |  | | 1912961,27 | |  | |
|  | **Всего:** |  |  | |  | | **1912961,27** | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Составил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | |  | |  | |  | |  |

**Утверждаю:**

**Глава сельского поселения Ура-Губа**

**Кольского района Мурманской области**

«**\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.**

м.п.

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**для проведения аукциона в электронной форме**

**Предмет: на право заключения муниципального контракта на поставку и установку дизельного генератора (аварийного источника электропитания) на водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема с. Ура-Губа**

**Кольского района Мурманской области**

РАЗДЕЛ 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

##### Ведомость объемов работ

**Поставка и установка дизельного генератора (аварийного источника электропитания) на водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема с.Ура-Губа Кольского района Мурманской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| **Раздел 1. Земляные работы** | | | |
| 1 | Устройство корыта под площадку вручную ,глубиной 40см. Вручную. | 100 м2 | 0,050 |
| 2 | Разработка песка вручную ровным слоем | 100 м3 | 0,010 |
| 3 | Разработка щебня вручную ровным слоем | 100 м3 | 0,010 |
| 4 | Перевозка щебня из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 автомобилем-самосвалом (работающими вне карьеров). Расстояние перевозки, км: 40 | 100 м3 | 0,010 |
| 5 | Разработка щебня вручную ровным слоем | 100 м3 | 0,010 |
| 6 | Установка дизельного генератора автокраном грузоподъемностью до 5тн. на подготовленную площадку | 1 | 1 |
| 7 | Подключение источника аварийного питания к ТП-10. | 1 | 1 |
| 8 | Произвести пробный запуск дизельного генератора с подключением нагрузки насосной станции 1го и 2-го подъема в течении 2-х часа. | агрегат | 1 |

**1.1.оБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1.1. Наименование выполняемых работ - Выполнение работ по поставке и установке дизельного генератора (аварийного источника электропитания) на водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема с.Ура-Губа Кольского района Мурманской области

1.1.2. Техническое задание разработано с целью определения основных требований по поставке и установке дизельного генератора (аварийного источника электропитания) на водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области

1.1.3. Основания для проведения работ: государственная программа Мурманской области «Энергосбережение и развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства от 30.09.2013 №574-ПП.

**1.2.Актуальность ВЫПОЛНЕНИЯ работ**

В настоящее время наиболее остро в области стоит проблема износа инженерных сетей. В целях обеспечение населения муниципального образования качественными услугами ЖКХ, повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения с.п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области, повышения уровня качества оказываемых услуг необходимо ежегодно выполнять большие объёмы ремонтных работ.

**1.3.ЦЕЛИ И задачи ВЫПОЛНЯЕМЫХ работ**

1.3.1.Основной целью выполняемых работ является повышение энергетической эффективности объектов, надёжности обеспечения коммунальными услугами населения муниципального образования администрация сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области.

1.3.2.Для достижения поставленной цели необходимо выполнить работы по установке дизельного генератора (аварийного источника электропитания) водозаборного сооружения Насосная 2-го подъема с.Ура-Губа Кольского района Мурманской области.

**1.4 Общие требования**

1. Качество Товара должно соответствовать техническим условиям (ТУ) или государственным стандартам (ГОСТ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2. Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией сертификата соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации) или копией декларации о соответствии на поставляемую серию товара, копия регистрационного удостоверения и другими документами, предусмотренными действующим законодательством.

3. Поставляемый Товар является новым, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

4. Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ, а также обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении.

5. Гарантийный срок на товар предоставляется на срок не менее 12 месяцев или 1000 моточасов(в зависимости от того, что наступит раньше)с даты приемки товара. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее срока действия гарантии Производителя данного товара. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

**Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам**

**товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  товара | Показатель | Значение показателя |
| Дизельный генератор | Номинальная мощность, кВт | 120 кВт |
| Максимальная мощность, кВт | 150 кВт |
| Род тока | переменный, трехфазный |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 (+- 5 %) |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 20,8 л/ч |
| Вместимость топливного бака, л | 370 л. |
| Основные габариты в кожухе, длина, ширина, высота, мм: | 4000х2300х2500 |
| Основные габариты (открытое исполнение), длина, ширина, высота, мм: | 2400х1000х2060 |
| Двигатель: | TSS-SD154 |
| Генератор: | TSS-SA-120 |
| Охлаждение: | жидкостное |
|  |  |

**1.5.Требования к качеству и безопасности выполняемых работ**

Подрядчик обязан выполнять работы с применением собственного материала, в строгом соответствии с Федеральными законами, СНиП, предписаниями ГОСТ, требованиями техники безопасности, требованиями правовых актов об охране окружающей среды, ПУЭ и указаниями Заказчика. При производстве работ должны использоваться: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. Все работы связанные с переносом, демонтажем, монтажом элементов систем производить только после письменного разрешения Заказчика и организации, обслуживающей эти системы. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другим нормативным документам. Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенными к свободному обращению на территории Российской Федерации.

- Работы выполнять качественно, в строгом соответствии с настоящим техническим заданием, со сметной документацией и рабочей документацией и в сроки, указанные в контракте.

1. Перед началом работ представлять представителю Заказчика журнал производства работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащие использованию, и согласовать с Заказчиком технологии и методы производства работ. Без согласования представителя Заказчика материалы не применяются для работ.
2. При оформлении актов по форме КС-2 и КС-3 на выполненные работы предъявлять акты на скрытые работы, сертификаты и паспорта на материалы.
3. Подрядчик обеспечивает уборку и вывоз строительного мусора с места производства работ за свой счет в течение всего срока работы, не допуская его скапливания.
4. Подрядчик устраняет собственными силами и за счет собственных средств дефекты и их последствия, возникшие в период гарантийного срока службы

**1.6.Состав, место и сроки проведения работ**

Место выполнения работ: 184371, Мурманская область, Кольский район, село Ура-Губа,

Водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема.

Сроки (периоды) выполнения и сдачи работ:

Начало: в течение 5 дней с момента заключения контракта

Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня заключения муниципального контракта включительно.

,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |
| **2. Перечень материалов, используемых при производстве работ.** | | | | |
| **Поставка и установка дизельного генератора ( аварийного источника электропитания) на водозаборное сооружение Насосная 2-го пдьема с. Ура-Губа Кольского района Мурманской области** | | | | |
|  |  |  | |  |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | | Показатели товара (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей либо показатели, значения которых не могут изменяться) установленные заказчиком |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  |  |  | |  |
| 1 | Песок | Песок строительный средний крупности, ГОСТ 8736-93 | |  |
|  |  | - содержание пылевидных и глинистых частиц по массе | | не боле 3% |
|  |  | - содержание глины в комках по массе | | не боле 0,5% |
| 2 | Шебень | ГОСТ 8267-93 | |  |
|  |  | - фракция | | не менее 10, не более 20 мм |
|  |  | - марка по дробимости щебня из осадочных горных пород | | не ниже 1200 |
|  |  | - содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне | | не более 25% |
|  |  | радиоактивность | | не более 340Бк/кг |
|  |  |  | |  |
| 3 | Дизель - генератор | Мощность | | не менее 120кВт не более 150кВт |
|  | закрытого типа | напряжение | | не менее 230В не более 400В |
|  |  | число фаз | | 3 |
|  |  | Расход топлива | | 370л |
|  |  | частота | | 50Гц |
|  |  | Пуск | | электростартер |
|  |  | Пуск | | электростартер |
|  |  | Двигатель: | | TSS-SD154 |
|  |  | Частота вращения двигателя: | | 1500 об/мин |
|  |  | Генератор: | | TSS-SA-120 |
|  |  |  | |  |
|  | Требования к подрядчику: | | |  |
|  |  | |  |  |
| 1 | Все матералы, используемые при выполнении работ должны соответствовать нормативным требованиям, предьявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющее их качество, санитарно-эпидемиологическое заключение. сертификаты пожарной безопастности и переданы заказчику. | | |  |
|  |  | |  |  |
|  | Составил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

**Муниципальный контракт № \_\_\_\_**

**на поставку и установку дизельного генератора (аварийного источника электропитания) на водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема**

**с. Ура-Губа Кольского района Мурманской области**

с.п. Ура-Губа «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

Администрация сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области, в лице главы сельского поселения Ура-Губа Альшевской Юлии Евгеньевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**» с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны»), в соответствии с результатами процедуры определения поставщика путём проведения открытого аукциона в электронной форме для определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на основании протокола от \_\_.\_\_\_.\_\_\_\_ (№ извещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) осуществлении закупки в соответствии с пунктом \_\_\_\_\_\_\_\_ части \_\_\_\_\_\_ статьи \_\_\_\_\_\_\_ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" о нижеследующем:

**1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Исполнитель обязуется Заказчику выполнить работы на поставку и установку дизельного генератора (аварийного источника электропитания) на водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема с.Ура-Губа Кольского района Мурманской области.

1.2. Наименование, количество, срок и место поставки приобретаемых по Контракту услуг, иные условия оказания услуг определяются Локальной сметой (Приложение 1. Локальная смета № 1 Поставка и установка дизельного генератора (аварийного источника электропитания)на водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема с.Ура-Губа Кольского района Мурманской области (далее – Локальная смета), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги, цели, объём и качество которых определено в локальной смете и графика производственных работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложения 1,2),а Заказчик принять и оплатить услуги в порядке, установленном настоящим Контрактом.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ**

2.1. Цена Контракта составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_ коп..

2.2. Цена Контракта является твёрдой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма Контракта, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.5. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объёме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и расходы, связанные с оказанием услуг.

2.6. Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчётный счёт Исполнителя.

2.7.Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.8. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.9.Оплата Заказчиком осуществляется в безналичном порядке по факту оказанных и принятых Заказчиком услуг, путём списания денежных средств, имеющихся на расчётном счёте учреждения по соответствующему коду экономической классификации в течение 20 (Двадцать) банковских дней с момента подписания акта и (или) иных сопровождающих услуги документов, на основании представленных Заказчику счетов, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год.

2.10.В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского Кодекса РФ, при этом исполнение обязательств, производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Заказчика. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных на приобретение услуг, Стороны должны согласовать новые сроки оплаты услуг, а если необходимо, и другие условия в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным органом решения об уменьшении средств бюджета.

2.11. Услуги, оказанные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

**3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

3.1. Срок оказания услуг по Контракту: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения муниципального контракта включительно.

**4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ**

4.1. Сдача и приемка оказанных услуг производится по факту их оказания и оформляется Актом приемки оказанных услуг.

4.2. По завершению оказания услуг Исполнитель, в течение 3 (Три) рабочих дней с указанного момента, направляет Заказчику подписанный Акт в 2-х экземплярах, с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной условиями Контракта.

4.3. Заказчик в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента получения указанных в пункте 4.2. Контракта документов обязан принять оказанные Исполнителем услуги, подписать Акт приемки оказанных услуг и направить один его экземпляр Исполнителю.

4.4. В случае, если Заказчиком в ходе приемки будут обнаружены некачественно оказанные услуги, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю и отразить свои замечания в акте сдачи-приемки либо в специально составленном документе, являющемся неотъемлемой частью акта.

4.4. В случае несогласия с качеством либо объемом оказанных услуг Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приемки оказанных услуг, заявив Исполнителю письменный мотивированный отказ.

4.5. В указанных в пункте 4.4 Контракта случаях Исполнитель обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки без дополнительной оплаты в установленный Заказчиком срок.

4.6. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки услуг, в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа, Сторонами составляется и подписывается акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости услуг, обязан в согласованный срок оказать услуги для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных оказанных услуг привлечь другую организацию с оплатой расходов за счёт Исполнителя (в том числе за счет причитающейся Исполнителю в соответствии с настоящим Контрактом стоимости услуг).

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За ненадлежащее исполнение Исполнитель обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнитель обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом***,*** Заказчик в праве применить к Исполнителю штрафные санкции:

- размер штрафа, определённый с учётом положений законодательства Российской Федерации, устанавливается в контракте в фиксированном виде в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 г.

- размер штрафа устанавливается условиями Контракта в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Контракта или ее значения, определяемого в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - цена Контракта), что составляет 10% цены Контракта, а именно:\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_копеек;

5.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 2,5% цены Контракта, а именно:\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_копеек;

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени [ставки](consultantplus://offline/ref=2B0E758DF1A2111454469CF83EF07CD5704D1F303AE407AA1FC54DCCdCf2I) рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контрактом, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

5.5. Размер ставки определяется по формуле:

, где:

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

5.6. Коэффициент К определяется по формуле:

, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

5.8. По требованию Заказчика Исполнитель обязан уплатить пени в течение 10 дней. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту или устранению нарушений.

5.9. В иных, не предусмотренных Контрактом случаях за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.10. Заказчик имеет право оплатить выполненные работы за вычетом сумм причиненного ущерба, штрафов, пеней и т.д.

5.11. Ответственность за вывоз образующихся отходов, соблюдение экологических требований и установленного порядка обращения с отходами возлагается на Исполнителя.

5.12. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии.

5.13. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2015 № 196 Заказчик предоставляют отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляют списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 году исполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением гарантийных обязательств.

5.13.1. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) допускается по Контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением Контрактов, условия которых изменены в 2015 году в соответствии с частью 1.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.13.2 Предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются Заказчиком в следующем порядке:

а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены Контракта, Заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);

б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены Контракта, но составляет не более 20 процентов цены Контракта, Заказчик:

- предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года;

- осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года;

в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены Контракта, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.

5.13.3. Заказчик уведомляет в письменной форме Исполнителя о предоставлении отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

5.13.4. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5.13.2 распространяется на принятую к учету задолженность Исполнителя независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета задолженности Исполнителей по денежным обязательствам перед Заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, в порядке, установленном соответствующим финансовым органом.

5.14. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.15. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы указанных в разделе 10 Контракта.

5.16. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту.

5.17. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг в ходе их выполнения, и устраняет их в безвозмездном порядке по первому требованию Заказчика.

5.18. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

**6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

6.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

6.1.1. Качественно оказать услуги в объеме и срок, предусмотренные настоящим Контрактом, приложениями к нему, и передать результат услуг Заказчику в установленном настоящим Контрактом порядке.

6.1.2. Приступить к оказанию Услуг с момента заключения Контракта.

6.1.3. Не передавать техническую документацию третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

6.1.4. Назначить в трехдневный срок с момента заключения Контракта представителей Исполнителя, ответственных за ход оказание услуг по Контракту, любым удобным способом известив об этом Заказчика с указанием предоставленных полномочий.

6.1.5. Оказать услуги в срок, указанный в разделе 3 настоящего Контракта.

6.1.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания услуг.

6.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить оказание услуг при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих результатам выполняемой оказываемой услуги, либо замедляющих ход оказания услуг и создающих невозможность её завершения в срок.

6.1.8. В случае возникновения у Заказчика каких-либо предложений, связанных с характеристиками объекта, Исполнитель учитывает такие предложения при оказании услуг, если они не связаны с отступлениями от действующих норм и правил. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о предполагаемых неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его предложений.

6.1.9. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения результата оказанных услуг до даты подписания акта приёмки оказанных услуг Заказчиком.

6.1.10. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество услуг, в срок дополнительно согласованный Сторонами.

6.1.11. Предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере, предусмотренном Контрактом.

6.1.12. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной Услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата Услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

6.2.1.На оплату услуг, выполненных в соответствии с условиями Контракта.

6.2.2. По согласованию с Заказчиком услуги могут быть выполнены, качество которых будет являться улучшенным по сравнению с качеством указанным в техническом задании и Контракте.

6.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

6.3.1. Давать по запросу Исполнителя разъяснения и документацию, необходимые последнему для надлежащего оказания услуг по настоящему Контракту.

6.3.2. Принять результат услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.3.3. Оплатить услуги в порядке, согласованном в части 2 настоящего Контракта.

6.3.4. Назначить уполномоченных лиц для осуществления контроля за ходом выполнения оказания услуг, любым удобным способом известив об этом Исполнителя в трехдневный срок с момента заключения Контракта.

6.3.5. Провести экспертизу для проверки качества и объема оказанной услуги в соответствии с действующим законодательством.

6.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:

6.4.1. Проверять ход и качество услуг, выполняемых Исполнителем.

6.4.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить объем услуг на 10 (Десять) процентов или уменьшить предусмотренные Контрактом объем выполняемой оказываемой услуги не более чем на 10 (Десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений [бюджетного законодательства](garantF1://12012604.2) Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10 (Десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

**7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

7.1. Исполнитель должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму равную 30 (Тридцать) % от начальной (максимальной) цены настоящего Контракта, что составляет 246,00 *(Двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.*

7.2. В случае если предложена цена Контракта, которая на 25 (Двадцать пять) и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность Абонента на дату подачи заявки

7.3. Обеспечение исполнения Контракта в случае, предусмотренном в п. 7.2 настоящего Контракта, предоставляется в размере 410 148 *(Четыреста десять тысяч сто сорок восемь)**рублей 00 копеек.*

7.4. В случае если Исполнителем избирается способ обеспечения исполнения Контракта в форме передачи денежных средств, то Исполнитель, при подписании настоящего Контракта перечисляет денежную сумму, указанную в пункте 7.1 либо 7.3 настоящего Контракта, на счет Заказчика.

Получатель:

УФК по Мурманской области (Администрация сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области)

Банковские реквизиты получателя:

р/счет 40302810500003000117

л/с 05493210010

в Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации г. Мурманск

ИНН 5105031887

КПП 510501001

БИК 044705001

7.5. В случае если Исполнителем избирается способ обеспечения исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то Исполнитель при подписании настоящего Контракта предоставляет безотзывную банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 7.1 либо пункте 7.3 настоящего Контракта. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать указание на настоящий Контракт, путем указания Стороны настоящего Контракта, названия предмета и ссылки на основании заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту Заказчик в течение 10 (Десяти) дней с момента нарушения Исполнителем обязательств по Контракту направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной банковской гарантии..Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

7.6. Исполнитель обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение 5 (Пять) календарных дней с момента заключения Контракта.

7.7. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчику не позднее, чем через 14 банковских дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.

7.8. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения Контракта обращается в доход местного бюджета в безакцептном порядке.

7.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, Исполнитель обязуется в течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в размере и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

**8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае отказа Заказчика от исполнения условий Контракта Заказчик направляет Исполнителю уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения. Уведомление направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. По истечении 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя, Контракт считается расторгнутым, а все обязательства по Контракту прекращенными.

8.3. Исполнитель до истечения 10 (Десять) дней с момента получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Контракта имеет право устранить все выявленные замечания (недостатки) и акт об их устранении представить в адрес Заказчика. В таком случае Заказчик обязан отозвать уведомление об одностороннем отказе. В случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта и повторного направления Заказчиком уведомления об отказе от Контракта, Контракт считается расторгнутым по истечении 10 (десять) дней с момента направления Исполнителю уведомления, при этом исправление недостатков Исполнителем не влечет отмены уведомления.

8.4. В случае отказа Исполнителя от исполнений условий Контракта, Исполнитель направляет Заказчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.5. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта, устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**9. ПРАВОПРЕЕМСТВЕННОСТЬ**

9.1. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

**10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, носящими чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый при данных условиях характер и возникших после вступления в силу настоящего Контракта. Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Контракта Стороны понимают: пожары, аварии, стихийные бедствия, акты террора, диверсии и саботажа, забастовки, смену политического режима и другие политические осложнения, изменение законодательства, решения законодательных и исполнительных органов власти, военные действия, массовые беспорядки и другие непредвиденные обстоятельства, неконтролируемые Сторонами, а также сбои, неисправностей и отказы систем связи, энергоснабжения. В случае наступления таких обстоятельств, течение срока исполнения обязательств по Контракту приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причине обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентной организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств в следствие указанных обстоятельств.

**11. ПРЕТЕНЗИИ, ПИСЬМА, ДОПОЛНЕНИЯ**

11.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий - разрешать их на основе взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, то споры и противоречия разрешаются в соответствии с настоящим контрактом и гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением сроков, качества выполнения работ и оплаты работ, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях сторона, право которой нарушено, до обращения в Арбитражный суд обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований.

11.3. Претензия направляется по электронной почте и (или) по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день её передачи по электронной почте и (или) по факсу. Срок для ответа на претензию устанавливается 10 календарных дней со дня её получения.

11.4. Ответ на претензию направляется по электронной почте и (или) по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае если в указанный в претензии разумный срок претензионные требования не удовлетворены (полностью или частично), сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Мурманской области.

**12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. При выполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Мурманской области.

12.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством.

12.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола подписанного уполномоченными лицами Сторон.

12.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Исполнителя при оказании услуг в рамках Контракта, возмещается Исполнителем в полном объёме.

12.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

12.6. Настоящий Контракт, подписанный Исполнителем и Заказчиком в установленном законодательством о контрактной системе порядке, вступает в силу с момента его размещения Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.7 К ***Договору*** прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1. Техническое задание. (Ведомость объемов работ, перечень используемых материалов);

Приложение № 2 (С момента утверждения).Локально-сметный расчет.

Приложение № 3 (С момента утверждения) . График выполнения работ. Расчет стоимости единицы и шифры

**11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| **Администрация сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области**  184371, с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая,30  БИК 044705001  ИНН 5105031887  КПП 510501001  ОКТМО 47605407  УФК по Мурманской области (Администрация сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области)  Банковские реквизиты получателя:  р/счет 40302810500003000117  л/с 05493210010  в Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации г. Мурманск  Глава сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ Ю.Е. Альшевская  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 15 г.  М.П. |  |

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

##### Ведомость объемов работ

**Поставка и установка дизельного генератора (аварийного источника электропитания) на водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема с.Ура-Губа Кольского района Мурманской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| **Раздел 1. Земляные работы** | | | |
| 1 | Устройство корыта под площадку вручную ,глубиной 40см. Вручную. | 100 м2 | 0,050 |
| 2 | Разработка песка вручную ровным слоем | 100 м3 | 0,010 |
| 3 | Разработка щебня вручную ровным слоем | 100 м3 | 0,010 |
| 4 | Перевозка щебня из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 автомобилем-самосвалом (работающими вне карьеров). Расстояние перевозки, км: 40 | 100 м3 | 0,010 |
| 5 | Разработка щебня вручную ровным слоем | 100 м3 | 0,010 |
| 6 | Установка дизельного генератора автокраном грузоподъемностью до 5тн. на подготовленную площадку | 1 | 1 |
| 7 | Подключение источника аварийного питания к ТП-10. | 1 | 1 |
| 8 | Произвести пробный запуск дизельного генератора с подключением нагрузки насосной станции 1го и 2-го подъема в течении 2-х часа. | агрегат | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Перечень материалов, используемых при производстве работ.** | | | |
| **Поставка и установка дизельного генератора ( аварийного источника электропитания) на водозаборное сооружение Насосная 2-го пдьема с. Ура-Губа Кольского района Мурманской области** | | | |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Показатели товара (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей либо показатели, значения которых не могут изменяться) установленные заказчиком |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| 1 | Песок | Песок строительный средний крупности, ГОСТ 8736-93 |  |
|  |  | - содержание пылевидных и глинистых частиц по массе | не боле 3% |
|  |  | - содержание глины в комках по массе | не боле 0,5% |
| 2 | Шебень | ГОСТ 8267-93 |  |
|  |  | - фракция | не менее 10, не более 20 мм |
|  |  | - марка по дробимости щебня из осадочных горных пород | не ниже 1200 |
|  |  | - содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне | не более 25% |
|  |  | радиоактивность | не более 340Бк/кг |
|  |  |  |  |
| 3 | Дизель - генератор | Мощность | не менее 120кВт не более 150кВт |
|  | закрытого типа | напряжение | не менее 230В не более 400В |
|  |  | число фаз | 3 |
|  |  | Расход топлива | 370л |
|  |  | частота | 50Гц |
|  |  | Пуск | электростартер |
|  |  | Пуск | электростартер |
|  |  | Двигатель: | TSS-SD154 |
|  |  | Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин |
|  |  | Генератор: | TSS-SA-120 |
|  |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику: | |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Все матералы, используемые при выполнении работ должны соответствовать нормативным требованиям, предьявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющее их качество, санитарно-эпидемиологическое заключение. сертификаты пожарной безопастности и переданы заказчику. | |  |
|  |  |  |  |
|  | Составил\_\_\_\_ |  |  |

Приложение №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | **Директор ООО «Вуд Хаус»** | | | **УТВЕРЖДАЮ:** | | **Глава сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области** | | | |
|  | | **А.Б.Степачев** | | |  | | **Ю.Е.Альшевская** | | | |
| 17 марта 2015г. | | | | | 17 марта 2015 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта)* | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1** | | | | | | | | | | |
| **Поставка и установка дизельного генератора (аварийного источника электропитания) на водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема с.Ура-Губа Кольского района Мурманской области** | | | | | | | | | | |
| Основание: | | **Дефектная ведомость № 1 от 16.03.2015г.** | | | | | | | | |
| Сметная стоимость | | | 820 | | тыс. руб. | | | | | |
|  | | строительных работ | 754 | | тыс. руб. | | | | | |
| монтажных работ | 66 | | тыс. руб. | | | | | |
| Средства на оплату труда | | | 16 | | тыс. руб. | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | 65 | | чел. час. | | | | | |
| Смета составлена в ценах **1 квартала 2015 года** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч | |
| всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |
| оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР-47-01-048-02 | УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ПЛОЩАДКУ ГЛУБИНОЙ 40 СМ ВРУЧНУЮ  НР=119% (НР = 789.16 руб.) СП=72% (СП = 477.48 руб.) | 0,05 | 13263,12 |  | 663,16 | 663,16 |  | 74,73 | 3,74 |
| 100М2 КОРЫТА | 13263,12 |  |  |
| 2 | ТЕР-27-04-001-01 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=133% (НР = 90.19 руб.) СП=76% (СП = 51.54 руб.) | 0,01 | 20450,77 | 17407,64 | 204,51 | 29,6 | 174,08 | 15,72 | 0,16 |
| 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ | 2959,8 | 3820,92 | 38,21 |
| 3 | ССЦ01-408-0141 | ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ СРЕДНИЙ | 1 | 1277,92 |  | 1277,92 |  |  |  |  |
| М3 |  |  |  |
| 4 | ТЕР-27-04-001-04 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ НР=133% (НР = 140.61 руб.)СП=76% (СП = 80.35 руб.) | 0,01 | 32349,48 | 27637,66 | 323,49 | 45,95 | 276,37 | 24,19 | 0,24 |
| 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ | 4595,16 | 5977,32 | 59,77 |
| 5 | ССЦ01-408-0007 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ | 1 | 1032,22 |  | 1032,22 |  |  |  |  |
| М3 |  |  |  |
| 6 | ТЕР-27-04-001-04 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ  НР=133% (НР = 140.61 руб.) СП=76% (СП = 80.35 руб.) | 0,01 | 32349,48 | 27637,66 | 323,49 | 45,95 | 276,37 | 24,19 | 0,24 |
| 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ | 4595,16 | 5977,32 | 59,77 |
| 7 | СПГ-3-21-1-40 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 40 КМ | 1,4 | 215,69 |  | 301,97 |  |  |  |  |
| Т ГРУЗА |  |  |  |
| 8 | ССЦ01-408-0006 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ | 1 | 1287,45 |  | 1287,45 |  |  |  |  |
| М3 |  |  |  |
| 9 | ТЕРм-08-03-489-07 | УСТАНОВКА АГРЕГАТА ДВУХМАШИННОГО, ПОСТУПАЮЩЕГО В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 6 Т НР=89% (НР = 11320.16 руб.) СП=52% (СП = 6614.03 руб.) | 1 | 31421,49 | 20591,19 | 31421,49 | 9032,64 | 20591,19 | 38,8 | 38,8 |
| ШТ | 9032,64 | 3686,64 | 3686,64 |
| 10 | ЦЕНА-ПОСТАВЩ-ИКА | ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР АД120-Т400 (Цена с учетом поставки в Мурманскую область) | 1 | 631797,84 |  | 631797,84 |  |  |  |  |
| ШТ |  |  |  |
| 11 | ТЕРм-08-03-574-02 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=89% (НР = 287.69 руб.) СП=52% (СП = 168.09 руб.) | 0,04 | 17124,75 | 150,97 | 684,99 | 323,13 | 6,04 | 34,7 | 1,39 |
| 100ЖИЛ | 8078,16 | 3 | 0,12 |
| 12 | ТЕРм-37-01-036-11 | ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ МАССОЙ СВЫШЕ 1 Т ДО 15 Т В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ ПРИ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 200 КВТ НР=75% (НР = 1416.96 руб.) СП=48% (СП = 906.85 руб.) | 1 | 3284,12 |  | 3284,12 | 1889,28 |  | 8 | 8 |
| ШТ | 1889,28 |  |  |
| **Итого по смете:** | | | | | **672602,65** | | **12029,71** | **21324,05** |  | **52,57** |
|  | | | | | | | | **3844,51** |  |  |
|  | | Прямые затраты | |  | 672 602,65 | |  | | | |
|  | | Материальные затраты | |  | 638 946,92 | |  | | | |
|  | | Материалы учтенные расценками | |  | 3 551,49 | |  | | | |
|  | | Материалы не учтенные расценками | |  | 635 395,43 | |  | | | |
|  | | Основная зарплата | |  | 12 029,71 | |  | | | |
|  | | Эксплуатация машин | |  | 21 324,05 | |  | | | |
|  | | в тч ЗП машинистов | |  | 3 844,51 | |  | | | |
|  | | Транспортировка | |  | 301,97 | |  | | | |
|  | | Накладные расходы | |  | 14 185,38 | |  | | | |
|  | | Сметная прибыль | |  | 8 378,69 | |  | | | |
|  | | Итого без НДС | |  | 695 166,72 | |  | | | |
|  | | НДС | | 18 % | 125 130,01 | |  | | | |
|  | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | |  | **820 296,73** | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Составил:** | | **Заместитель директора ООО «Вуд Хаус»** |  | | | | **М.В. Саратов** | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение № 3** |
|  |  |  |

Согласовано: Утверждаю:

(заказчик) (подрядчик)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

ГРАФИК

Производства работ к муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на поставку и установку дизельного генератора (аварийного источника электропитания) на водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема

с. Ура-Губа Кольского района Мурманской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ с зазбивкой на этапы | Ед.изм. | Кол-во | Название месяца | | | | Название месяца | | | | Название месяца | | | | Стоимость работ (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости единицы и шифры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поставка и установка дизельного генератора ( аварийного источника электропитания)**  **на водозаборное сооружение Насосная 2-го подъема с. Ура-Губа**  **Кольского района Мурманской области** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость | Стоимость | | | Шифр по ОКПД | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | |
| 1 | Земляные работы | м3 | 5,00 | 156,50 | 782,50 | | | 45.11.21.110 | | |
| 2 | Устройство оснований из песка | м3 | 1,00 | 1852,42 | 1852,42 | | | 4540361 | | |
| 3 | |  | | --- | | Устройство оснований из щебня | | м3 | 1,00 | 2089,68 | 2089,68 | | | 4540362 | | |
| 4 | Установка дизель-генератора | шт | 1,00 | 815572,13 | 815572,13 | | | 31.10.31.110 | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | |
|  | **Всего:** |  |  |  | **820296,73** | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Составил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |